様式第１号の２

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋外広告物等点検報告書令和　　年　　月　　日（宛先）所沢市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者　　　　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（許可を受ける者）氏　　名　 　　電話番号　屋外広告物等の点検結果を以下のとおり報告します。

|  |  |
| --- | --- |
| 広告物等の種類 | 広告板(独立) 、 広告塔(独立) 、 サインポール(板) 、 サインポール(塔) 、 屋上利用広告壁面利用広告 、 突出し広告 、 標識利用広告 、 電柱街灯柱等利用広告 ( 袖・巻 )アドバルーン 、はり紙 ・ はり札 、その他 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) |
| 表示・設置の場所 | 所沢市　 |
| 設置年月日 | 昭和・平成・令和 年　　月　　日 | 点検年月日 | 昭和・平成・令和　　年　　月　　日 |
| 点検者 | 氏　　名 |  |
| 住　　所 |  |
| 電話番号 |  |
| 資格名称 | □屋外広告士(第　　　　号)　　□都道府県等が実施する講習会の修了者(第　　　　号)□屋外広告業等の団体が実施する点検技能講習の修了者□建築士　　□電気工事士　　□電気主任技術者 ( □第１種、 □第２種、 □第３種 )□職業能力開発促進法に基づく者□広告美術仕上げに係るもの　 □帆布製品の製造又は取付けに係るもの（ □職業訓練指導員免許、 □技能検定合格者、 □職業訓練修了者 ）□知事が認めた者 (　　 　　　　　　　　　　　　　) |
| 点検箇所 | 点　　　検　　　項　　　目 | 異常の有・無 | 改　善　の　概　要 |
| 基礎部・上部構造 | １ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき  | 有 | 無 |  |
| ２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱のぐらつき | 有 | 無 |  |
| ３ 鉄骨のさび、塗装の老朽化 | 有 | 無 |  |
| 支持部 | １ 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | 有 | 無 |  |
| ２ 鉄骨接合部（ボルト・ナット・ビス）の緩み、欠落 | 有 | 無 |  |
| 取付部 | １ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 有 | 無 |  |
| ２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | 有 | 無 |  |
| ３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  |
| 広告板 | １ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | 有 | 無 |  |
| ２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 有 | 無 |  |
| ３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | 有 | 無 |  |
| 照明装置 | １ 照明装置の不点灯、不発光 | 有 | 無 |  |
| ２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有 | 無 |  |
| ３ 周辺機器の劣化、破損 | 有 | 無 |  |
| その他 | １ 付属部材（※）の腐食、破損 | 有 | 無 |  |
| ２ 避雷針の腐食、損傷 | 有 | 無 |  |
| ３ その他点検した事項（　　　 　　　　　　　） | 有 | 無 |  |

※　装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他附属品注　広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「改善の概要」の欄に斜線を引くこと。 |

改正規則施行後における点検結果報告書（新旧様式）の取扱いについて

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点　検　日 | 申　請　日 | 報　告　書 |
| 新 | 旧 |
| ～令和4年3月31日 | ～令和4年3月31日 | × | 〇 |
| ～令和4年3月31日（申請日前3月以内） | 令和4年4月1日～ | 〇 | 〇 |
| ～令和4年3月31日**（申請日前3月超）** | 令和4年4月1日～ | **※点検自体が無効となります。** |
| 令和4年4月1日～ | 令和4年4月1日～ | 〇 | × |

　　●旧様式（屋外広告物等自主点検結果確認書）に代わり、新様式（屋外広告物等点検報告

　　　書）では、添付書類として点検箇所の写真及び点検者の資格を証する書面等が必要にな

　　　ります。

**※点検箇所の写真とは、広告物の全景及び点検の箇所の状態を確認できる写真（点検に**

**より異常が認められた箇所にあっては、当該箇所を補修したことを確認できる写真。）**

**となります。**

　　●点検資格者の要件

　　　・屋外広告士

　　　・都道府県等が実施する屋外広告物講習会の修了者

　　　・屋外広告業等の団体が実施する点検技能講習の修了者

　　　・職業訓練指導員等のうち広告美術仕上げ又は帆布製品の製造・取付に係る者

　　　・建築士

　　　・電気工事士

　　　・電気主任技術者